螺旋输送机招标公告

1. **招标编号：1041250604001**
2. **招标名称：A标 泉州鲁新新型建材有限公司螺旋输送机采购**

**B标 济南鲁新日照分公司螺旋输送机采购**

**三、项目概况与招标范围**

为满足生产所需，保障产线设备顺行，现需**：**A标 泉州鲁新新型建材有限公司螺旋输送机采购一套、B标 济南鲁新日照分公司螺旋输送机采购一套，合计2套，承揽人需按照定作人的技术要求进行制作，报价包含材料费、运输费等费用。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 税率 | 总价（元） | 备注 |
| 螺旋输送机 | MTMS800\*4500 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 交货周期：合同签订之日起30日内。 |
| 质保期：螺旋铰刀质保2年，其它部件1年。 |
| 付款方式：银行承兑，货到付款95%，期满无质量异议支付剩余5%。 |
| 公司名称： （此处盖章） |
| 日期： 年 月 日 |
| 备注：随机配末端耐磨套、十字滑块联轴器各一套备件 |
| 采购方负责安装和调试，报价方负责上门技术指导。 |

招标范围：磨机螺旋输送机整套

类型：螺旋输送机设备。

电机： 皖南 上海 江阴

减速机： 国茂 泰隆 浙江中大

螺旋型号：MTMS800\*4500；螺旋体直径：φ800mm；螺距：400-500mm

壳体与螺旋间隙：18mm 输送量150t/h（0.8t/立方米）

环境温度最大200℃ 功率:18.5KW 转数：29r/min

轴承及耐磨套采用定时干油润滑。

1、螺旋铰刀双面耐磨，迎料面及背料面全尺寸耐磨，螺旋转子双面堆焊， 轴全部包耐磨，定制下料管口内焊接耐磨板，螺旋壳体下半部分采用8+6复合耐磨板，上半部分采用16mm锰板。

2、螺旋壳体进入磨机段，再加一段耐磨层向外的半圆弧板，防止风扫磨损。

3、随机配末端耐磨套、十字滑块联轴器各一套备件，进料段轴承采用SKF。

4、在上半部分等距开3个检查检修孔。

5、采用卧式传动。

6、为保证鲁新公司备件通用，相关尺寸必须一致，报名后可与联系人索要相关图纸。

投标人负责设备调试，保证满足招标方工艺要求；负责对招标人进行技术培训，负责按招标人要求提供设计图纸、设备安装方案等。

**四、投标人资格要求：**

1、本次招标要求投标人须具备：

（1）依法成立，具有法人资格和一般纳税人资格。

（2）具有履行合同必需的专业技术、资质能力，具有行业服务资质；

（3）具有良好的企业信誉和健全的财务会计制度；

（4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好纪录；

（5）在经营活动中没有违法记录；

2、本次招标不接受联合体投标。

**五、公告及报名时间**

1、报名方式：通过登录济钢集团阳光购销平台网上报名，系统网址：bidding.jigang.com.cn

2、公告和报名时间：2025年6月5日～2025年6月11日16:00（北京时间）。

**六、招标文件:**

1、购买招标文件时间2025年6月5日～2025年6月11日16:00（北京时间）；

获取：凡有意参加的潜在投标人，在公告期内登陆：bidding.jigang.com.cn注册用户成功后，须修改初始密码，重新登录后报名。报名成功缴纳标书费后即可下载招标文件；

2、售价：200元，转账缴纳，售后不退。

名 称：泉州鲁新新型建材有限公司

开户行：中国工商银行泉州市泉港支行

账 号：1408011209008063419

**七、投标文件的递交**

1、投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年6月26日14时30分，地点为济南市历城区郭店街道工业北路8818号济南鲁新新型建材股份有限公司。

2、逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

**八、资格审查方式**

资格后审。

**九、联系**

1、招标联系人：寇先生，联系电话：0531-88854705

2、业务（技术）联系人： 林先生 ，联系电话：15265887047

窦先生 ，联系电话：15898915927

**十、招标内容和其他要求以最终的招标文件为准。**

济南鲁新新型建材股份有限公司

 2025年6月4日