济南工人文化宫济钢分宫改造项目一期工程主材采购竞争性谈判邀请书

采购人：济钢集团山东建设工程有限公司

一、编号：JGJS-GC-CGCL-2026-07-05
二、项目名称：济南工人文化宫济钢分宫改造项目一期工程主材采购竞争性谈判文件
三、项目说明及建设范围:
1.项目地点：济南市工业北路21济钢体育馆 

2.采购明细：
	序号
	材料名称
	规格型号
	计量单位
	工程数量
	执行标准

	
	
	
	
	
	

	　
	　
	改造工程
	　
	　
	　

	1
	木地板
	面层材料品种、规格：强化复合木地板防火B1级阻燃，厚度12mm
	m2
	421
	GB/T 22517.1-2024

	2
	吊顶
	1.龙骨材料种类、规格、中距:不上人型装配式U型轻钢天棚龙骨
2.面层材料品种、规格:纸面石膏板
	m2
	654.04
	GB/T 44546-2024

	3
	吊顶
	1.龙骨材料种类、规格、中距:不上人型装配式U型轻钢天棚龙骨
3.面层材料品种、规格:纸面石膏板
	m2
	63.96
	GB/T 44546-2024

	4
	吊顶
	1.龙骨材料种类、规格、中距:不上人型装配式U型轻钢天棚龙骨
2.面层材料品种、规格:铝扣板
	m2
	153.36
	GB/T 44546-2024

	5
	竹纤维集成墙板
	面层材料品种、规格、颜色:9mm
	m2
	623.2
	GB/T 46106-2025

	6
	瓷砖
	面层材料品种、规格、颜色:600*600 浅灰色 中等瓷砖
	m2
	121.36
	GB/T 45817-2025

	7
	木质门
	1.门代号及洞口尺寸:1500*2600
2.含门锁、闭门器等五金件
	m2
	23.4
	LY/T 1923-2020

	8
	金属门
	1.门代号及洞口尺寸:900*2100
	m2
	15.12
	DB33/T 861-2012

	9
	肯德基门
	1.窗代号及洞口尺寸:5600mm*2800mm
	m2
	37.96
	GB/T 29498-2024

	10
	断桥铝合金窗
	1.窗代号及洞口尺寸:5.6m*1.5m
2.规格：断桥铝合金框70系列，6+12A+6无色透明钢化中空玻璃
	m2
	159.6
	YS/T 621-2021

	11
	不锈钢防盗网
	1..安装防盗网：边框304#不锈钢方管25*25*0.6mm；立柱304#不锈钢圆管Φ20*0.6mm
	m2
	39
	NB/T10372-2019

	12
	平板LED吸顶灯
	1.型号:200*1200 48W
	套
	116
	DB35/T 1617-2016

	13
	筒灯
	1.型号:15w LED 220V 3000K φ75mm
	套
	248
	GB/T 29294-2012

	14
	配管
	1.名称:刚性阻燃塑料管
2.规格:DN20
	m
	848
	GB/T 37400.11-2019

	15
	配线
	1.名称:BV2.5mm2
	m
	2258.4
	YD/T 4254.3-2023

	16
	配线
	1.名称:BV4mm2
	m
	1336.8
	YD/T 4254.3-2024

	17
	配线
	1.名称:BV6mm2
	m
	1080
	YD/T 4254.3-2025

	18
	射灯
	1.名称:体育馆射灯
	套
	13
	GB/T 31897.1-2025

	19
	投光灯
	1.名称:体育馆专用投光灯
2.型号:HNF003/40ONB
	套
	20
	GB/T 31897.1-2025

	20
	格栅灯
	1.名称:格栅灯
2.规格:1200mm*600mm
	套
	21
	GB/T 31897.1-2025

	21
	大便器
	1.材质:陶瓷
2.规格、类型:低水箱蹲便器
	组
	18
	JC 502-1993

	22
	小便器
	1.名称:壁挂式小便器
2.材质:陶瓷
	组
	6
	GB 28377-2019

	23
	双盆洗手台
	1.洗手盆材质：陶瓷
2.台面：大理石
	组
	4
	DB4403/T 202.1-2021

	24
	成品隔断
	1.隔断材料品种、规格、颜色:复合板隔断
2.配件品种、规格:不锈钢配件
	m2
	80.56
	JG/T 487-2016

	25
	热水器
	1.型号、容积:60L
	台
	1
	GB/T 26185-2023

	26
	消防广播
	1.名称:消防广播(扬声器）
2.功率:吸顶式3W-5W
	个
	38
	GB/T 14474-2024

	27
	干粉灭火球
	悬挂式干粉灭火球
	个
	8
	XF 86-2009

	　
	　
	空调安装
	　
	　
	　

	28
	空调器
	1.分体落地式空调器
2.制冷量：7.35kw 制热量9.8kw
3.功率(kW)：3P
	台
	6
	GB/T 36926-2018

	29
	空调器
	1.壁挂式空调器
2.功率(kW)：2P
	台
	4
	GB/T 36926-2018

	　
	　
	消防系统改造施工
	　
	　
	　

	30
	水喷淋钢管
	1.材质、规格:镀锌钢管DN150
	m
	15
	DB37/T 4682.1—2023

	31
	水喷淋钢管
	1.材质、规格:镀锌钢管DN32
	m
	117
	DB37/T 4682.1—2023

	32
	水喷淋钢管
	1.材质、规格:镀锌钢管DN25
	m
	70.08
	DB37/T 4682.1—2023

	33
	点型探测器
	1.名称:感烟
	个
	72
	GB/T 46692.2-2025

	34
	管道支架
	1.材质:钢支架制安≤5kg
	kg
	1500
	20253419-T-469


备注：以上物资采购为含税价（税率为13%），如遇国家税率调整，税率及时进行调整，不含税价格不变。
供货期：自合同签订之日起按照采购要求完成全部材料供货并送达指定地点。
四、供应商资格要求：

1.具有独立法人资格和一般纳税人资格。

2.具有生产或销售相关建筑材料的生产厂家或贸易企业。

3.具有良好的企业信誉和健全的财务会计制度。

4.具有工程项目必需的设备、专业技术。

5.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录。

6.在经营活动中无违法记录。

7.不接受联合体谈判。
五、谈判文件获取

1、登录www.jigang.com.cn-济钢阳光购销管理平台或bidding.jigang.com.cn网上报名。使用指南可在网站首页“帮助中心”下载，响应单位通过济钢集团阳光购销平台采购报名后自行下载谈判文件。

六、谈判文件收费：无
七、谈判保证金：本次无需缴纳谈判保证金。
八、响应文件的递交
1、按采购人要求制定谈判文件，若谈判人制定的谈判文件不符合采购人要求，采购人有权拒绝其参与竞争性谈判。
2、响应文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2026年7月28日10时00分前。

3、逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照要求密封的响应文件，招标人将予以拒收。

九、谈判时间及地点
1.时间：谈判公告期2026年7月24日至7月27日结束，谈判时间为2026年7月28日10时00分。
2.地点：济南市高新区舜风路101号济钢国际工程技术有限公司一楼102室。
十、联系方式
1.谈判联系人：侯先生，联系电话：13188936021；

2.业务联系人：郭先生，联系电话：16652000611；
十一、公告中的谈判内容和其他要求以最终的竞争性谈判文件为准。
