功率计询比价公告
1、 询比价编号：SDWB2026-XB08-113
2、 询比价名称：功率计采购
3、 询比价内容：
1、功率计主要技术指标应满足但不限于以下要求：
	设备分类
	指标名称
	具体参数

	微波功率计
	频率范围
	DC~110GHz(取决于所配的功率探头)

	
	功率范围
	-70dBm~+44dBm(取决于所配的功率探头)

	
	输入连接器形式
	六芯圆形（探头接口）

	
	供电接口
	100VAC~240VAC  50Hz~60Hz

	
	数据传输接口
	USB、LAN、GPIB（通信接口，用于程控）

	
	工作/存储温度
	-10℃ ~ 50℃/-40℃ ~ 70℃

	
	通道数
	4

	USB峰值/平均功率探头
	频率范围
	50MHz～18GHz

	
	功率范围
	正常模式
-30dBm～+20dBm(50MHz≤f＜500MHz)
-35dBm～+20dBm(f≥500MHz)
平均模式
-45dBm～+20dBm

	
	输入端口驻波比
	1.20(50MHz≤f≤2GHz)
1.26(2GHz＜f≤18GHz)

	
	输入连接器形式
	N-Type(m)

	
	最大输入功率
	+23dBm(平均功率)；
+30dBm(峰值功率，持续时间＜1us)

	
	供电接口
	USB2.0

	
	数据传输接口
	USB2.0

	
	工作/存储温度
	-10℃ ~ 50℃/-40℃ ~ 70℃


2、采购内容：功率计1台（含一台主机和两个探头）
2、交货时间： 签订合同后，45个工作日内完成交货、安装及调试。
3、付款方式：合同签订后支付合同总价的30%；设备到货、数量及型号核验无误后支付合同总价的30%；设备安装调试完成、最终验收合格后支付合同总价的30%；剩余合同总价的10% 作为质量保证金，质保期满后一次性无息付清。
4、质保期:不少于36个月。
四、资格要求：
1、在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，持有有效的营业执照；
2、营业执照经营范围须包含相关设备的销售、生产等内容；
3、供应商须为所投产品的生产制造商或具有合法授权的代理商/经销商；
4、具有良好的商业信誉，近三年内在经营活动中无重大违法记录；
5、至少有1个2023年以来与本次采购相同或类似产品的相关业绩；
6、如有单位资料造假，一经发现，立即在网上公示，并永久取消投标资格；
7、本项目不接受联合体报价。
五、报价文件组成
1、加盖公章的报价单（含设备分项报价及总价）；
2、营业执照副本复印件（加盖公章）；
3、法定代表人身份证明及授权委托书（如委托代理人报价）；
4、设备制造商授权证明文件（代理商/经销商须提供）；
5、所投产品的详细技术参数说明及产品彩页；
6、售后服务承诺书（含质保期限、响应时间、培训方案等）；
7、近三年同类项目业绩证明（合同复印件或发票）。
六、公告和报名：
1、公告时间：2026年8月5日-2026年8月11日
2、报价截止时间：2026年8月14日下午14:00
请贵单位于2026年5月12日下午14点之前将以上询价文件资料（无法提供以上资料的报价单位，其报价按无效报价处理）上传至报名网站：（http://bidding.jigang.com.cn/）。具体使用指南可在网站首页“帮助中心”下载。
七、联系方式：
1、询比价联系人：王女士，联系电话13361091608；
2、 业务（技术）联系人：董先生，联系电话：15288868250；


山东微波电真空技术有限公司              
                  2026年8月5日





附件1
报价函

山东微波电真空技术有限公司：
我方在研究了询价函的所有内容后，经研究，对项目询价响应报价如下：
	项目名称
	功率计采购

	项目内容
	功率计1台（含一台主机和两个探头）

	报价（万元）
	合计：        元整（含增值税13%）

	付款方式
	合同签订后支付合同总价的30%；设备到货、数量及型号核验无误后支付合同总价的30%；设备安装调试完成、最终验收合格后支付合同总价的30%；剩余合同总价的10% 作为质量保证金，质保期满后一次性无息付清。

	交货时间
	

	其他服务承诺
	



报价单位（盖公章）：
联系人：
电  话:  
地  址：
