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[bookmark: _GoBack]济钢城市服务沙坑盖板采购
询比价公告
1、 询比价编号：1096260827001
2、 询比价名称：济钢城市服务沙坑盖板采购
3、 询比价内容：
采购内容：
	名称
	型号参数
	单位
	数量
	备注

	沙坑盖板
	沙坑净尺寸：8000mm（长）×4800mm（宽）
板块规格：内嵌式，共 3 块/个，可折叠 ；板块之间拼接缝隙≤ 2mm；
面板主材：塑木板条，规格140mm*6000mm*25mm
内部加强筋：50×30×2.0mm 矩形镀锌管，筋间距≤500mm；
沙池内侧下沉75mm设置承重沿，采用巨型钢管焊接成型，膨胀螺丝固定；
配件：每块盖板对角安装2 个下沉内嵌隐藏式拉手，无突出构件；
工艺要求
所有尖角 R≥5mm 圆角处理，焊缝打磨平整
板面微向外找坡1%，雨水外流，减少进水进沙
荷载标准：单点 150kg 集中荷载，无永久变形、焊缝不开裂；均布荷载≥3.5kN/㎡
安装条件：沙坑四边垂直。
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1.交货时间：签订合同后，7个工作日内完成交货。
2.上述报价为综合报价，含税费、运费、安装费等，税率13%。
3.付款方式：物资安装调试且验收合格，支付100%合同款项。
四、资格要求：
1、具有独立承担民事责任能力的凭证；
2、具有有效的营业执照，营业执照范围包含体育器材、体育用品生产、销售等。
3、具有良好的企业信誉；
4、具有履行合同必需的设备、专业技术、资质能力；
5、有依法缴纳税收和社会保障金的良好纪录；
6、通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7、不接受联合体投标。
8、如有单位资料造假，一经发现，立即在网上公示，并永久取消投标资格；
五、报价文件组成：
1、报价单。
2、营业执照复印件。
3、近三年类似项目业绩证明（可附合同关键页复印件）。
六、报价文件的递交：
报价函扫描件、资质证明材料递交的截止时间：2026年9月2日下午14时00分。发送电子版至邮箱sdjgcsfw@163.com。逾期送达的或者不按照询比价文件要求的，询比价人将予以拒收。
七、联系方式：
1、询比价联系人：薛先生，联系电话0531-88868211；
2、业务（技术）联系人：谢先生，联系电话：18560117152；


山东济钢城市服务有限公司 
2026年8月27日
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附件1
报价函

山东济钢城市服务有限公司：
我方在研究了询价函的所有内容后，经研究，对项目询价响应报价如下：
	名称
	型号参数
	单位
	数量
	综合单价（元）
	合计金额（元）

	沙坑盖板
	沙坑净尺寸：8000mm（长）×4800mm（宽）
板块规格：内嵌式，共 3 块/个，可折叠 ；板块之间拼接缝隙≤ 2mm；
面板主材：塑木板条，规格140mm*6000mm*25mm
内部加强筋：50×30×2.0mm 矩形镀锌管，筋间距≤500mm；
沙池内侧下沉75mm设置承重沿，采用巨型钢管焊接成型，膨胀螺丝固定；
配件：每块盖板对角安装2 个下沉内嵌隐藏式拉手，无突出构件；
工艺要求
所有尖角 R≥5mm 圆角处理，焊缝打磨平整
板面微向外找坡1%，雨水外流，减少进水进沙
荷载标准：单点 150kg 集中荷载，无永久变形、焊缝不开裂；均布荷载≥3.5kN/㎡
安装条件：沙坑四边垂直。。
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报价为综合报价，含税费、运费、安装费等，税率13%。
报价单位（盖公章）：
联系人：               电话:
地址：
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