[bookmark: _Toc237961168]招标公告
[bookmark: _Hlk180684245]山东济钢航空航天智能电控有限公司就“济钢空天电控2026年度特种设备年度维保项目”进行公开招标，欢迎有意向单位参与投标，有关事项如下：
一、招标编号：1101260901002
二、招标名称：济钢空天电控2026年度特种设备年度维保项目
三、项目概况及内容
1、项目名称：济钢空天电控2026年度特种设备年度维保项目。
2、项目地点：山东省济南市历城区遥墙机场路11999号。
3、维保期限：自合同生效之日起一年。
4、项目内容：我单位在用的特种设备起重机有7台，为日常生产运营的核心配套设施。需定期对设备整机全面检查、关键部件检测、安全保护装置校验、设备清洁调试、老化磨损部件检修更换、运行参数校正、隐患排查闭环整改、完善合规维保档案资料等，确保所有设备性能达标、资料齐全、完全符合年检要求。
4.1特种设备清单如下：
	序号
	内部编号
	设备品种
	型号及规格
	安装地点

	1
	ZNKJ-TS-004
	单梁桥式起重机
	LD5-16.5 A4  H=12m
	空天电控园区西车间东跨北车

	2
	ZNKJ-TS-005
	通用桥式
	LD16-16.5 A4  H=12m
	空天电控园区西车间东跨南车

	3
	ZNKJ-TS-008
	电动单梁起重机
	LD5-16.5 A3   H=12m
	空天电控园区中心仓库

	4
	ZNKJ-TS-002
	单梁桥式起重机
	QD20/5-25.5A5  H=14m
	空天电控园区东车间西跨南车

	5
	ZNKJ-TS-003
	单梁桥式起重机
	QD20/5-25.5A5  H=14m
	空天电控园区东车间西跨北车

	6
	ZNKJ-TS-001
	单梁桥式起重机
	QD20/5-25.5A5  H=14m
	空天电控园区东车间东跨

	7
	ZNKJ-TS-007
	通用桥式
	LD16-22.5 A4   H=12m
	空天电控园区北车间


4.2乙方负责每月不低于1次专业点检，设备隐患及时处置，由甲方签字确认，检查标准如下：
	序号
	检查项目
	检查内容
	备注

	1
	起重设备钢结构
	检查起重机钢结构有无变形或裂纹，检查架构连接处是否有焊接裂纹或松动的连接螺栓，检查道轨磨损、啃轨情况，异常情况及时处理
	

	2
	道轨
	检查轨道有无错位，压板是否紧固，检查道轨有无裂纹或损伤，检查车轮与道轨有无啃轨现象，异常情况及时处理
	

	3
	起重设备运行
	检查大车行走是否跑偏，异常情况及时处理
	

	4
	吊钩
	检查吊钩组件的磨损情况
	

	5
	钢丝绳
	检查钢丝绳的状态、绕法、断丝、末端处理情况及润滑等，异常情况及时处理
	

	6
	滑轮
	检查滑轮是否出现裂纹及其润滑情况，异常情况及时处理
	

	7
	减速器
	检查是否漏油、油位，是否有异常噪声、振动，固定螺栓是否齐全，异常情况及时处理
	

	8
	车轮
	检查磨损、啃轨及润滑情况等，异常情况及时处理
	

	9
	联轴器
	是否有异常噪声，是否有磨损，异常情况及时处理
	

	10
	卷筒
	检查是否有效排绳，润滑状况，磨损情况，异常情况及时处理
	

	11
	缓冲器、防撞块
	检查是否缺失、老化，异常情况及时处理
	

	12
	轴承
	检查所有轴承的润滑状况，是否需要更换，异常情况及时处理
	

	13
	电机
	检查冷却风扇，振动，机械及电气连接，异常声响，接地等，异常情况及时处理
	

	14
	电柜内元器件
	检查继电器、接触器、保险丝、变压器等元件的标示，机械及电气连接，电气设定等，异常情况及时处理
	

	15
	限位开关
	检查各限位开关是否正常工作，异常情况及时处理
	

	16
	操作器
	检查操作器（手操、遥控器）是否正常，异常情况及时处理
	

	17
	安全保护装置
	检查安全保护装置紧急停止按钮、警示装置、安全联锁、安全限位开关、防碰撞保护等，异常情况及时处理
	

	18
	功能测试
	电源启动关断，运行各个机构的启动停止，各方向的快慢速和加减速操作等，如发现有缺陷的部件或安全隐患及时向招标方相关人员汇报，并提供解决方案，待招标方认可后进行整改
	


4.3维保范围、要求及说明
4.3.1乙方负责维保起重设备明细中涉及的特种设备：单梁桥式起重机、电动葫芦桥式起重机及电动葫芦设备的维护保养、维修工作，包括但不限于如下内容：
（1）所有设备机械部分和电气部分维护保养检查。
（2）起重机大车和小车运行轨道的定期维护保养检查。
（3）起重机滑触线的维护保养检查。
（4）起重机的定期定时维护保养检查。
（5）节假日预防维护保养。
（6）整车设备隐患及安全隐患的检查整改汇报。
（7）配合起重设备年检及问题整改。
（8）起重机设备大、中、小修方案和措施编制。
4.3.2起重设备维护、维修不含以下内容：
（1）起重机的重大技术改造、防腐油漆。
（2）旧起重机拆卸、移装。
（3）新装起重机质保期内的故障处理。
4.3.3乙方负责电气设施的总包维修，并负责提供接触器、继电器、变压器（起重设备配套）、成套遥控器、远红外限位、限位开关、限重器、小车拖缆、受电器、重锤、电气控制箱等除电机、减速机之外的所有电气设施备件。
4.3.4乙方负责机械设备的包工维修，甲方提供材料、备件，乙方负责施工。
4.3.5乙方接到甲方电话通知后，应2小时内到达现场进行故障处置。
5、结算方式：本次年度维保完成后由甲方签字确认并出具维保结算单作为结算依据，乙方开具全额13%的增值税专用发票，甲方在收到发票挂账后以现汇方式一次性付清。 电汇付款。
6、本项目最高限价：12000元。
四、投标人资格要求
1、中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，能够独立承担民事责任，营业执照有效；
2、具备有效期内的《特种设备安装改造修理许可证》（起重机械）或《特种设备生产许可证》（起重机械安装（含修理）；
3、业绩要求：投标人自2023年08月01日至2026年08月01日止（3年），承担过同类业绩；
4、具有良好的财务状况，近一年没有处于被责令停业、财产被接管、冻结破产状态，提供最近一年财务报表；
5、信誉要求：具有良好的商业信誉，近三年以来在经营活动中无不诚信记录和无重大违法记录（提供书面声明）；“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）中未列入“列入经营异常名录信息”、“严重违法失信名单（黑名单）信息”；
6、有依法缴纳税收和社保的良好纪录；
7、拟投入本项目的作业人员须持有特种设备作业人员证，并提供近三个月社保证明；
8、本项目不接受联合体投标；
9、如有单位资料造假，一经发现，立即在网上公示，并永久取消投标资格；
10、报名及投标人员在济钢集团的一切活动必须遵守济钢集团的安全规定。
五、公告及报名时间
1、报名方式：通过登录济钢集团有限公司阳光购销平台网上报名，平台网址：http://bidding.jigang.com.cn/；
2、公告和报名时间：2026年09月01日-2026年09月08日，逾期不再受理。
3、本次招标一次报价，不允许二次报价；报价唯一。
六、招标文件:
1、获取方式：凡有意参加的潜在投标人，在公告期内登陆：济钢集团有限公司阳光购销平台http://bidding.jigang.com.cn/，注册用户成功后，须修改初始密码，重新登录后报名，报名通过后方可下载招标文件；
2、售价：100元。仅通过公对公账户转账进行网上购买（个人名义转账无效），投标人汇款凭证及开票信息（公司名称、税号、地址、开户行及账号、电话等）通过电子邮件方式发送专用邮箱（jgznkj11999@163.com）售后不退。汇款凭证发送后，招标人验证通过，方可下载招标文件。
注意：领取招标文件时的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格，投标人最终资格的确认以评标委员会的资格后审为准。
3、缴纳标书费账户信息：
单位名称：山东济钢航空航天智能电控有限公司
税号：913700007498655839
地址：山东省济南市历城区董家街道遥墙机场路11999号
电话：0531-82377752
开户行：齐鲁银行股份有限公司济南济钢支行
帐号：86611760101421001962
行号：313451007609
七、投标保证金：无。
八、投标文件的递交
1、投标文件递交的截止时间：2026年09月15日上午9点30分前（开标时间，下同）递交（开标）地点为：山东济钢航空航天智能电控有限公司1号办公楼2楼招标室。现场开标（如有调整另行通知）。
2、逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。
九、资格审查方式
资格后审；开标后，评标委员会对投标单位的资质文件进行评审。评审合格的进入下一阶段评审；评审不合格的按废标处理，标书费不退。
十、联系方式
招标联系人：王工，联系电话：17743135519；
技术咨询人：黄工，联系电话：15953195129。
十一、解决合同纠纷的方式
双方友好协商解决，协商不成提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
十二、招标内容和其他要求以最终的招标文件为准。
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