空天防务A9厂房地面项目-混凝土采购竞争性谈判邀请书

采购人：济钢集团山东建设工程有限公司

一、编号：JGJS-GC-CLCG-2026-09-01
二、项目名称：空天防务A9厂房地面项目混凝土采购
三、项目说明及建设范围:
1.项目地点：济南市历城区董家街道东南方向，温梁路以南，杨家河以西，智信路以东，通平大街以北。

2.采购明细及配合比如下： 

（1）采购明细
	序号
	材料名称
	规格型号
	计量单位
	工程数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	厂房地面

	1
	混凝土
	C20
	m3
	/
	

	2
	混凝土
	C30，塌落度160-180mm，不掺粉煤灰，用水泥代替粉煤灰用量。
	m3
	/
	

	室内排水沟

	1
	混凝土
	C20
	m3
	/
	

	2
	混凝土
	C30，塌落度160-180mm，不掺粉煤灰，用水泥代替粉煤灰用量。
	m3
	/
	

	说明： 1.供货地址：济南市历城区董家街道东南方向，温梁路以南，杨家河以西，智信路以东，通平大街以北，报价含运费、税金。

2. 送货时间及数量以现场通知为准。

   3.税率13%，其他要求参见合同。


（2）C30混凝土参照配比单
	工程名称及施工部位
	空天防务A9厂房地面项目-混凝土采购
	坍落度或维勃稠度
	180士20mm或-(s)

	设计标号
	C30
	检测依据
	JGJ55一2011

	材料情况
	材料名称
	水泥
	粉煤灰
	矿粉
	砂
	石子

	
	生产厂牌、地名
	中联
	倍源
	永锋
	济南（济钢环保）
	济南

	
	品种、等级、规格
	P.042.5
	II级灰
	S95
	机制砂(济钢环保)
	碎石
5-25mm

	
	主要技术指标
	
	
	
	
	细度模数
	3.1
	最大粒径
	2.5mn

	
	
	
	
	
	
	石粉含量(%)
	5.8
	含泥量
（％）
	0.6

	
	实测结果
	
	
	
	
	亚甲蓝MB
	0.7
	级配
	连续

	试验结果
	重量配合比
	1.00
	2.47
	2.37

	
	每立方米材料用量  (kg/m3)
	290
	0
	90
	940
	900

	
	试件编号
	/
	实测坍落度
(mm)
	维勃稠度
(s)
	成型方式

	
	砂率（％）
	51%
	180
	/
	机械

	结论
	应用合格原材料严格执行此配比，可满足设计及施工要求。
	备注
	施工中应扣除原材料含水。


备注：以上物资采购为含税价（税率为13%），如遇国家税率调整，税率及时进行调整，不含税价格不变。机制砂需用《山东济钢环保新材料有限公司》并提供《山东济钢环保新材料有限公司》相关磅单凭证。

供货期：自合同签订之日起按照采购要求完成全部材料供货并送达指定地点。
四、供应商资格要求：

1.具有独立法人资格和一般纳税人资格。

2.具有生产或销售相关建筑材料的生产厂家或贸易企业。

3.具有良好的企业信誉和健全的财务会计制度。

4.具有工程项目必需的设备、专业技术。

5.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录。

6.在经营活动中无违法记录。

7.不接受联合体谈判。
五、谈判文件获取

1、登录www.jigang.com.cn-济钢阳光购销管理平台或bidding.jigang.com.cn网上报名。使用指南可在网站首页“帮助中心”下载，响应单位通过济钢集团阳光购销平台采购报名后自行下载谈判文件。

六、谈判文件收费：无
七、谈判保证金：本次无需缴纳谈判保证金。
八、响应文件的递交
1、按采购人要求制定谈判文件，若谈判人制定的谈判文件不符合采购人要求，采购人有权拒绝其参与竞争性谈判。
2、响应文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2026年9月22日9时00分前。

3、逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照要求密封的响应文件，招标人将予以拒收。

九、谈判时间及地点
1.时间：谈判公告期及报名期2026年9月18日至9月21日结束，谈判时间为2026年9月22日9时00分。
2.地点：济南市高新区舜风路101号济钢国际工程技术有限公司一楼102室。
十、联系方式
1.谈判联系人：侯先生，联系电话：13188936021；

2.业务联系人：孙先生，联系电话：15244181838；
十一、公告中的谈判内容和其他要求以最终的竞争性谈判文件为准。


