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二、招标名称：济南鲍德冶金石灰石有限公司3座600吨石灰石粉钢板仓建设采购
三、招标内容：
济南鲍德冶金石灰石有限公司根据美丽蓝天项目实施方案，拟新建3座单仓有效仓容600吨的石灰石粉贮存钢板仓。本次招标范围为基础法兰顶面以上全部钢板仓钢结构的设计复核、工厂制作、喷砂除锈防腐、包装运输、现场吊装焊接安装、焊缝无损探伤、仓体气密性试验、防静电接地系统安装及检测，以及仓顶泄压装置、人孔、爬梯、检修平台、除尘接口法兰、料位预留接口的配置安装，并包含全部检验检测、报验、调试、竣工资料移交和质保售后服务。
重要提示：土建基础及基础预埋螺栓施工已由其他单位完成，不属于本次招标范围。中标人负责进场后对预埋螺栓、基础法兰进行复核校验；基础本体质量及预埋件制造安装偏差责任归土建基础单位；中标人负责仓体与基础对接安装，并提供二次灌浆技术指导。基础图纸、地勘报告等资料仅供投标人参考，投标人应充分踏勘现场核实基础现状。
	序号
	标的名称
	参考参数及说明
	单位
	数量
	到货/安装地点
	工期
	是否允许代理商

	1
	600吨石灰石粉钢板仓（含全套仓上附件）
	单仓有效贮存600吨325目石灰石粉；钢板仓本体、锥斗、仓顶、加强结构、泄压装置、人孔、爬梯护栏、检修平台、除尘法兰接口、料位预留接口、防静电接地系统；含制作、防腐、运输、安装、探伤、气密试验
	座
	3
	济南市章丘区埠村街道翟家庄村南1.5Km
	合同签订后25日历天内完成制作、安装、检测并具备竣工验收条件
	否


招标文件中提到的品牌或型号仅供参考，为更加直观地说明相应设备/材料的技术标准和要求，投标人应当选择高于或相当于所列品牌或型号的技术标准的产品。
1.报价方式：固定总价包干（图纸包干），含9%增值税专用发票，一次报价，不得二次报价。报价包含制作、喷砂防腐、运输、吊装、现场安装、焊接探伤、气密试验、接地检测、安全文明施工、全部辅材、措施费、税费、资料、质保售后服务等全部费用。
2.货款支付方式：银行承兑汇票。
四、投标人资格要求
1.投标人应是在中华人民共和国依法注册的独立法人，必须具有独立订立并履行合同的能力，注册资本金不低于1000万元。
2.投标人须为钢板仓/钢结构制造生产厂家，具备有效的质量管理体系（ISO9001）、环境管理体系（ISO14001）、职业健康安全管理体系（ISO45001）认证，在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有钢板仓设计、制造、质量控制、经营管理的相应资格和能力；不接受代理商投标。
3.财务状况良好，提供近3年（2023—2025年）财务状况表，有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录；具有良好的企业信誉、健全的财务会计制度和履行本项目的财务能力。
4.企业信誉良好，过去三年中未发生违约或被业主解除合同或诉讼事件；未被列入失信被执行人名单。
5.自2023年1月1日以来，至少具有2项及以上粉料（石灰石粉、脱硫石灰石粉、矿粉、粉煤灰等）钢板仓供货及安装成套业绩，提供合同原件或复印件并加盖公章；有竣工验收证明者优先。粮食仓业绩不予认可。
6.公司实力强，具备完善的生产制造基地及钢板切割、卷制、焊接、喷砂除锈防腐生产条件；具备自有或长期合作的焊缝探伤、气密性检测资源；具备完善的售前、售后队伍及山东区域售后服务能力。
7.投标人须遵守中华人民共和国有关法律、法规，无重大违法违约行为。通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单，查询截图附投标文件。
8.具有履行合同必需的设备、专业技术、资质能力（提供营业执照副本；缴纳社保的专业技术人员、安装人员数量和职业资格证明）。
9.本次招标不接受联合体投标；不允许转包、违法分包，主体钢结构不得外协加工。
五、公告及报名时间
1.报名方式：登录济钢集团阳光购销平台网上报名（不接受线下报名），网址：bidding.jigang.com.cn。
2.公告和报名时间：2026年10月27日～2026年11月5日（北京时间）。
3.开标时间：2026年11月6日8时30分。
六、招标文件
1.获取：凡有意参加的潜在投标人，在公告期内登录 bidding.jigang.com.cn 注册用户成功后，修改初始密码、重新登录并报名；报名成功后即可免费下载招标文件及全部附件图纸资料。
2.售价：招标文件免费。
七、踏勘现场
不统一组织踏勘现场。投标人可于公告期内工作日8:30—16:30与技术咨询人联系自行踏勘现场，实地查看钢板仓基础预埋螺栓、基础法兰、场地吊装条件。现场技术咨询人：徐先生，手机：13506404639。投标人未踏勘现场造成报价漏项或对基础现状判断失误的风险，由投标人自行承担。
八、投标保证金：人民币10000元（大写：叁万元整）
1.投标保证金最后缴纳日期：2026年11月5日17:00，逾期缴纳的，投标将被拒绝。
2.投标保证金应从投标人银行基本账户转出或汇出，为方便退还不出具收据。交款注明招标编号及款项性质（投标保证金），并将回单及时上传至系统。
3.缴纳投标保证金账户信息：
户　名：济南鲍德冶金石灰石有限公司
开户行：中国农业银行股份有限公司济南埠村支行
账　号：15137301040002766
开户行行号：103451013739
4.投标保证金在合同签订后30日内原账户无息退还。
5.递交投标文件时携带投标保证金交款回单，以备查验。
九、投标文件的递交
1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2026年11月6日8　时　30　分，地点为济南鲍德冶金石灰石有限公司一楼东会议室。
2.逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。
十、资格审查方式
资格后审；开标后，评标委员会对投标单位的资格审查文件进行评审。评审合格的进入下一阶段评审；评审不合格的作废标处理。
十一、联系方式
1.招标联系人：郑女士，联系电话：0531-83719629，15098838165。
2.技术咨询人：徐先生，联系电话：0531-83719988，13506404639。
十二、公告中的招标内容和招标其他要求以最终的招标文件为准。
济南鲍德冶金石灰石有限公司
2026年10月

