
济南鲁新新型建材股份有限公司日照分公司

一号产线主收尘器滤袋招标公告

一、招标编号：1041261028001
二、招标名称：济南鲁新新型建材股份有限公司日照分公司一号产线主收尘器滤袋采购
三、使用地点：济南鲁新新型建材股份有限公司日照分公司院内
四、招标内容：

济南鲁新新型建材股份有限公司日照分公司一号产线主收尘器滤袋，需采购数量为6000条。

1、滤袋：规格尺寸：Φ130mm×3500mm。
1.1滤袋排放浓度应满足环保要求标准小于10mg/Nm3出口气体含尘浓度和生产技术要求。本除尘系统烟气温度为常温，滤袋滤料选用进口均聚亚克力覆膜针刺毡，单位重量≥550g/㎡（备注：滤料材质为美国唐纳森或德国高奇或美国GE或美国戈尔等品牌，其他品牌滤料材质否决投标）。

1.2滤料厚度：2.1mm
1.3在线过滤风速：0.83m/min

1.4离线过滤风速：0.85m/min

    1.5滤袋持续操作温度125 ℃ 瞬时耐高温140℃

    1.6进口粉尘浓度：1000g/N㎥
    1.7出口粉尘浓度：≤10mg/N㎥
1.8连续使用，保用寿命≥3年。
1.9 滤袋的制作：滤袋上采用弹簧涨圈卡环，拆装方便、密封性好，安装可靠性高，仅需 1～2 人就能通过净气室顶部上揭盖进行换袋操作，滤袋的装入和取出均在净气室进行，无须进入除尘器过滤室。

1.10覆膜结实牢固：覆膜牢度≥0.025MPa，表面干净、平整、不模糊、光洁度好，无皱褶，无起泡和粉箔痕

    1.11覆膜后分割的尺寸准确，边缘光滑，不出膜，无明显卷曲，坡口不超过5mm。

    1.12覆膜后干燥程度适当，无黏坏表面薄膜或纸张的现象。

1.13滤袋纵向缝线牢固、平直且不少于3条

1.14滤袋袋口采用不锈钢弹簧钢涨圈卡环，自锁密封装置

1.15滤袋袋口的环状缝线牢固且不少于10周

1.16滤袋缝线过程中不跳线、无浮线、不掉道。制成后的滤袋外观平整、无扭转。

1.17滤袋袋口、袋底加强层高度大于130mm

1.18滤材采用100%进口亚克力PTFE覆膜针刺毡。滤材材质的选择及加工方法应充分考虑本主收尘器的运行状况，保证滤袋在寿命期内安全可靠运行。

1.19用于矿渣微粉生产线矿粉收集系统中，矿渣微粉比表大于420㎡/kg。持续操作温度125℃，瞬时耐高温140℃（不超过10分钟），安装后设备阻力≤1500pa，处理风量410000m³/h。以4.5-5.0bar压缩空气，脉冲反冲去灰。

1.20滤袋材质和表面处理方法遵从技术要求，滤袋采用在强度、耐磨、耐热、抗氧化、抗化学物质和热膨胀、抗结露、阻燃等性能方面优良的材质，滤料材质应为美国唐纳森或德国高奇或美国GE或美国戈尔等品牌，其他品牌滤料材质否决投标，投标方须提供相应滤料原产地证明。
五、报价及结算；

（1）采用固定单价方式报价。

（2）结算方式采用人民币。

六、资格要求

1、具备矿渣微粉产线滤袋生产供应及安装调试应能力的厂家且滤袋滤料材质符合招标方要求的均具有投标资格。 
2、投标人为中国境内依法登记注册的独立法人。具有独立承担民事责任的能力，具备制作、安装、试运行全过程承包能力。

3、投标人具有履行合同必需的设备、专业技术、资质能力及相应质量管理认证。

4、具有良好的企业信誉和健全的财务会计制度。

5、有依法缴纳税收和社会保障金的良好纪录。

6、投标人须遵守中华人民共和国有关法律、法规，无重大违法违约行为。

7、如有单位资料造假，一经发现，立即在网上公示，并永久取消投标资格。

七、公告和报名

1、报名方式：线上报名方式。通过登录济钢集团阳光购销平台网上报名，系统网址：bidding.jigang.com.cn 。报名时须写明报名单位、参加项目名称、联系人、联系方式、电子邮箱等相关信息并加盖单位公章，发送的电子邮件应是扫描件。    

2、公告和报名时间：2026年10月28日-2026年11月3日（北京时间）。 

八、投标方式：

本次招标为国内招标，资格后审方式，不接受联合体投标。
投标时需同时提交以下资料：

1、法定代表人授权书、营业执照副本以及资质证书，上述材料复印件应加盖投标人公章。

2、投标人提供近5年（2021年11月-2026年11月）矿渣微粉行业的相关证明资料（合同原件、用户评价、业绩表），不少于5份，参加本次投标的单位必须提供业绩原件或复印件加盖公章（合同、用户评价、业绩表）邮寄到招标人处，由招标人审核。
3、需提供不少于3家客户企业近半年环保监测数据。

九、购买招标文件

1、发送招标文件开始时间：2026年10月28日
2、发送招标文件方式：自主下载
3、招标联系人：寇先生，联系电话：15269182599
4、业务联系人：刘先生，联系电话：18763491943
十、开标

1、开标时间：2026年11月18日（北京时间）14：00
2、开标地点：济南市历城区郭店街道工业北路8818号鲁新建材公司西办公楼开标室。

十一、投标保证金：人民币2万元。投标保证金应在投标截止时间前，从投标人基本账户电汇或转账交纳到招标人账户或把投标保证金保函扫描上传到招标人。为方便退还不出具收据。并在银行汇款、转账中注明投标项目名称。未中标单位的投标保证金在合同签订后20日内退还。

账户名称：济南鲁新新型建材股份有限公司日照分公司
开户银行：莱商银行股份有限公司日照分行
账    号：8030 9010 1421 0065 40
十二、供货期：≤2个月，收到招标人供货通知之日起15天内。
十三、报名及投标人员在济南鲁新新型建材股份有限公司的一切活动必须遵守济南鲁新新型建材股份有限公司的安全规定。现场技术交底及现场装运必须遵守现场安全管理规定，服从现场指挥。

十四、公告中的招标内容和招标其他要求以最终的招标文件为准。

                          济南鲁新新型建材股份有限公司日照分公司 

                2026年10月26日
40

