**山东济钢环保新材料有限公司**

**东矿区发货用电、监控、网络**

**项目采购**

**竞争性谈判邀请书**

采购人：山东济钢环保新材料有限公司

2024年7月8日

**第一章**  **竞争性谈判邀请书**

**一、采购编号：[1173240708001](javascript:__doPostBack('LinkButton2',''))**

**二、采购项目名称：山东济钢环保新材料有限公司东矿区发货用电、监控、网络项目采购**

**三、项目概况与采购范围**

1、项目概况：

山东济钢环保新材料有限公司拥有较完善的网络系统，现有1套海康安防监控平台iSecure Center；6套车辆识别设备，由1套车辆管理系统实现了小车/物流车辆按权限进出的统一管理。

东矿区二期建设项目即将开展基建工作，为保证矿山基建期间物料的安全、高效运输，拟新建东矿区南线/北线双向车牌识别系统各1套、球机监控5套、IP语音对讲5套、供电设备、LED太阳能路灯及园区南门门禁系统迁移等项目实施采购。

2、招标范围：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 描述 | 备注 |
| 1 | 车牌识别设备 | 套 | 2 | 新增东矿区南线/北线对开道闸（1.5S）、触发/防砸雷达、进出口车牌识别摄像机等（含园区南门车牌识别及门禁设备移机调试等） | 详细信息见第五章 |
| 2 | 发电机 | 台 | 1 | 含10kW/220V柴油发电机； |
| 3 | UPS电源 | 套 | 1 | 1kVA UPS（供电时间不低于8小时） |
| 4 | 远程IP语音对讲设备 | 套 | 5 | 东矿区南线/北线值班室、生产指挥中心、物流调度、矿山大门值班室。 |
| 5 | 球机监控 | 套 | 4 | 4套高清球机监控；含监控授权、安装调试（并入现有海康安防监控平台iSecure Center）等。 |
| 6 | 移动式风电互补球机监控 | 套 | 1 | 1套12V/500AH移动式风电互补太阳高清球机监控；含监控授权、安装调试（并入现有海康安防监控平台iSecure Center）等。 |
| 7 | Led太阳能路灯 | 套 | 6 | 100W，单灯头，H≥8米，阴雨天使用不低于2天；  含基础制作及安装等。 |
| 8 | 太阳能投光灯 | 套 | 3 | 200W,双灯头，H=3米，含基础制作及安装等。 |
| 9 | 值班室配套设备 | 宗 | 1 | 电线杆、室内配电箱、电水壶、LED投光灯等。 |
| 10 | 空调 | 台 | 2 | 2P挂机、冷暖变频； |
| 11 | 软件开发 | 宗 | 1 | 含编辑器1套；现有车辆管理系统软件的开发、调试等。 |

投标方所提供集成后的车辆管理系统软件，必须能兼容现有车辆管理系统，具备自动控制、远程手动抬杆、日志记录等功能，达到统一管理的要求；监控系统并入现有海康安防监控平台iSecure Center；网络延时≤15ms。

招标范围包含车牌识别系统、监控系统及路灯的辅材线缆及相应的穿管敷设、光缆熔接、地面切割恢复、土建施工、挖沟回填、基础制作、设备的安装调试等。

3、工期：自签订合同**20个**日历天内全部安装调试完成。

4、承包方式：总价包干

5、结算方式：安装调试完成，双方验收无异议，供方向需方开具含税13%增值税发票后，需方以**承兑方式**向供方付款。

6、质保期及质保金：符合国家、行业相关质量验收标准，质保期**12**个月，留取总货款的5%为质保金。

**四、投标人资格要求**

1、依法登记注册的独立法人，具有独立承担民事责任的能力。

2、具有与本次采购项目相应的经营范围，且营业执照有效，并在人员、设备、资金等方面具有相应的供货及实施能力，注册资金100万元及以上，相关人员持有相应的特种作业操作证。

3、具有良好的企业信誉和健全的财务会计制度；

4、有依法缴纳税收和社会保障金的良好纪录；

5、须遵守中华人民共和国有关法律、法规，无重大违法违约行为。“通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府招标网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府招标严重违法失信行为记录名单”，提供查询截屏。

6、如有单位资料造假，一经发现，立即在网上公示，并永久取消投标资格。

**五、公告报名时间方式、踏勘现场时间**

1、报名方式：通过登录济钢集团有限公司阳光购销平台网上报名，平台网址：<http://bidding.jigang.com.cn>/；

2、公告和报名时间：2024 年7 月8日至 2024 年7月10日。

3、踏勘现场时间：2024年7月11日上午9 : 00 -上午11：00（不踏勘现场的，视为无效投标）。

**六、谈判时间和方式**

1、谈判时间：2024年7月16日上午9:00点；

2、谈判方式：网上谈判，谈判时无需供应商到达现场。

**七、谈判保证金：无**

**八、谈判文件的获取方式**

1、获取方式：凡有意参加的潜在供应商，在公告期内登陆：济钢集团有限公司阳光购销平台<http://bidding.jigang.com.cn>/ ，注册用户成功后，须修改初始密码，重新登录后报名，报名成功后即可下载谈判文件；

**九、资格审查**

资格后审，不接受联合体。

**十、采购人的名称、地址和联系人**

1、采购人的名称：山东济钢环保新材料有限公司

2、采购人的地址：山东省济南市章丘区官庄街道青野村东

3、谈判联系人：史工，联系电话：18615514537；

4、技术联系人：侯工，联系电话：15666418830/15066666837。

**十一、安全和防疫要求**

1、参加谈判的人员在济钢集团有限公司的一切活动，必须遵守济钢集团有限公司的安全规定。需要现场踏勘时，必须遵守安全管理规定，服从现场人员指挥。

2、疫情期间，谈判时间和谈判方式可能受到影响，我方有权进行调整，并将在合理有限时间在济钢集团有限公司阳光购销平台上发布公告。请有意参加的潜在供应商每日登陆系统，用注册的用户名查找是否有澄清通知等信息，采购人不再单独通知，怠于登陆造成的后果由供应商承担。

3、需要到采购人现场时，根据疫情防控要求，提前备齐相关证明。

**十二、公告中的内容和要求以最终的谈判文件为准。**

山东济钢环保新材料有限公司

2024年7月8日