**山东济钢型材有限公司剪刃采购项目招标公告**

**一、招标编号：** 1201241021001

**二、招标名称：**山东济钢型材有限公司剪刃采购项目

**三、招标内容：**剪刃采购明细，见表一

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表一名称 | 图号/型号 | 材质 | 数量 | 单位 | 单重（Kg） | 总重（Kg） | 供货要求 |
| 圆盘剪剪刃 | lwzj.dp.13.01/Φ630x50xΦ400 | H13K | 34 | 件 | 72.5 | 2465 | 合同签订后60日内供货 |

以上物资按图纸要求提供。

技术要求

1、化学成分

材质：H13K（4Cr5MoSiV1+Ni+W）

化学成分符合表二规定，其允许偏差应符合GB/T1299-2014标准要求。

表二

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C | Si | Mn | P | S |
| 0.38-0.43 | 0.80-1.20 | 0.30-0.50 | ≤0.015 | ≤0.015 |
| Cr | Mo | V | Ni | W |
| 5.00-5.50 | 1.28-1.60 | 1.00-1.20 | 2.20-2.60 | 1.30-1.70 |

2、残留气体含量：H≤1.5PPM。

3、硬度：硬度值HRC 56-57, 淬硬层深度≥35mm。

4、非金属夹杂物：按GB/T10561-2023非金属夹杂物含量的测定标准评级图显微检验方法进行取样及检验，每个试样检验结果符合表三规定：

表三

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非金属夹杂物类型 | A | | B | | C | | D | |
| 粗 | 细 | 粗 | 细 | 粗 | 细 | 粗 | 细 |
| 合格级别（不大于） | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |

夹杂物级别累计之和小于等于4。

5、超声波探伤：按GB/T13314-2008锻钢冷轧工作锟超声波探伤方法A级执行。

6、 承揽人保证第一次修磨前单面刀口剪切过钢量不低于4000吨，双面过钢量不低于8000吨。单片总过钢量不低于2.2万吨（剪刃修磨次数不低于4次，630直径的剪刃直径低于615mm后，剪刃报废）。

7、质保期：自承揽人交货完毕，定作方投入使用之日起12个月。质保期内不允许出现崩刀等严重缺陷。

8、承揽人保证免费一次回厂修磨（包括恒温、去应力、退磁等，运输、装卸、包装等产生的费用承揽人负责）。

9、其他要求：

9.1承揽人附产品检验记录及合格证明；（其中包括化学成分、硬度、热处理升温曲线图、探伤报告等）

9.2所有剪刃打上编号与生产日期以及供应商名称。

9.3剪刃切割键槽下来的键块做与剪刃相对应的编号，键块与剪刃装箱发货。

9.4 承揽人定期到现场进行质量跟踪，做好售后服务工作。

10、未尽事宜：符合GB/T1299-2014的有关规定。

1. **资格要求:**

1.依法成立，投标人在中华人民共和国境内注册；具备法人资格和一般纳税人资格，从事经营范围包括剪刃制作、机械设备加工制造业务。

2.具有履行合同必需的专业技术、资质能力；

3.近2年以来与本次采购相同或类似产品的相关业绩2份；

4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好纪录或最新一期财务报表；

5.在经营活动中没有违法记录，需提供在“信用中国”网页查询的投标人企业是否有违法记录情况；

6.不接受联合体投标；

7.所有资质文件只接受在招投标系统中注册的电子文档，电子文档格式为JPG，不接受传真和邮寄的书面资料；

8.如有单位资料造假，一经发现，立即在网上公示，并永久取消投标资格。

**五、公告和报名**

1.报名方式：登录www.jigang.com.cn—济钢集团有限公司阳光购销平台或 bidding.jigang.com.cn (网上报名)；使用指南可在网站首页“帮助中心”下载。

2.公告和报名时间：2024年10月21日-2024年10月29日。

3.投标文件名称注名：《山东济钢型材有限公司剪刃采购》。

**六、招标文件获取**

1.获取：报名成功并缴纳标书费，经采购人确认后可下载招标文件。

2.售价：报名费300元，售后不退。请报名单位将标书费缴至第八条所述账户，并在备注中注明《山东济钢型材有限公司剪刃采购项目标书费》，并将缴款凭证发至wnzh789@126.com邮箱。

**七、投标保证金**

1.本次投标保证金为：人民币3000.00元（大写：叁仟元整 ）。报名单位在 2023年11月7日15时前未交纳投标保证金的，投标将被拒绝。

2.请报名单位将投标保证金缴至第八条所述账户，备注需注明《山东济钢型材有限公司剪刃采购项目投标保证金》，并将缴款凭证发至wnzh789@126.com邮箱，投标保证金在具备退还条件后原帐户退还。**注意投标保证金与标书费分2笔转入。**。

**八、招标人账户**

账户：山东济钢型材有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司济南东郊支行

账号：1602 0034 1920 0110 297

行号：102451000344

**九、投标文件提交**

1.投标文件提交的截止时间（投标截止时间，下同）为2024年 11月7日15时 。

2.开标时间：同投标截止时间。

3.投标方式：网上投标，谢绝现场投标。

4.按投标文件第六章、第七章格式制作投标文件

**十、联系方式**

1.招标联系人：王先生，联系电话：0531-88842121。

2.技术咨询人：王先生，联系电话：13345138968。

**十一、**公告中的招标内容和招标其他要求以最终的招标文件为准。