**泉州济钢高科技有限公司**

**提升机和除尘器设备采购**

（谈判编号：1253250811002 ）

**竞争性谈判文件**

**谈判人：泉州济钢高科技有限公司**

**2025年8月11 日**

**目录**

1. **竞争性谈判公告**
2. **谈判人须知**
3. **评标办法**
4. **合同条款及格式**
5. **谈判文件格式及内容**

**.**

1. **竞争性谈判公告**

**竞争性谈判编号： 1253250811002**

**竞争性谈判名称：**泉州济钢高科技有限公司提升机和除尘器设备采购

1. **项目地点**：泉州济钢高科技有限公司
2. **谈判内容：**

1、采购明细

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **规格型号及配置要求** | **单位** | **数量** |
| TD提升机 | T.D皮带提升机\*10.55m 壳体板材厚度：3mm 白色塑料斗厚度：6mm 白色皮带：8mm 白色皮带宽度：300mm 304不锈钢出料口垫板 304不锈钢螺丝螺母 物料:石英砂 输送量:10m/h 电机:5.5kw 减速机：:ZQ350  配套电控箱：1台 | 台 | 1 |
| 脉冲布袋除尘器 | 普通布袋除尘器 数量：80条 板材厚度：3mm 布袋尺寸：133\*2000mm 风机和电控：7.5KW 外形尺寸：1500\*1800\*4300mm | 台 | 1 |

2、供货周期及供货方式：自预付款30%到账后10日内到货，卖货方负责运输。

3、收货地点：泉州济钢高科技有限公司（福建省泉州市泉港区前黄镇前黄677号）。

4、结算及支付方式：预付30%，货到安装调试合格，运行30个工作日无问题，卖方向买方开具全额增值税发票后（13%）后付至95%，剩余5%为质保金，质保期满无异议后，无息支付，买方以现汇或银行承兑支付。

5、质保期及质保金：整机质保1年（易损件除外），需方留取合同金额的5%为质保金，质保期满无异议后无息支付。

6、最高限价（万元）：无（投标人投标报价超过最高限价的按无效投标处理）

**四、谈判资格要求**

1、依法成立，具有独立法人资格；

2、业绩要求：提供2023年1月份至今同类业绩；

3、具有良好的企业信誉和健全的财务会计制度；

4、具有履行合同必需的专业技术、资质能力；

5、有依法缴纳税收和社会保障金的良好纪录；

6、在经营活动中没有违法记录；

7、不接受联合体投标。

8、如有单位资料造假，一经发现，立即在网上公示，并永久取消投标资格。

**六、公告和报名**

1、报名方式：登录[www.jigang.com.cn-济钢集团阳光购销平台或bidding.jigang.com.cn](http://www.jigang.com.cn-济钢集团阳光购销平台或bidding.jigang.com.cn)网上报名。使用指南可在网站首页“帮助中心”下载。

**2、公告和报名时间：2028年8月 11 日～2025年8月 17日（北京时间）。**

**3.谈判日期:2025年8月18日上午8：30分（现场谈判）**

**七、谈判文件获取**

1、通过登录济钢集团阳光购销平台网上获取电子版，不提供纸质版，系统网址：bidding.jigang.com.cn。

**八、谈判保证金**

1、谈判保证金2000元（大写：贰仟元整/人民币）。

2、谈判保证金最后缴纳日期：2025年8月 17日 17 时（北京时间）。逾期缴纳的，谈判人有权拒绝其谈判。

3、谈判保证金应从谈判人银行基本账户内转出或汇出，为方便退还不出具收据。交款注明谈判编号、项目简称及款项性质（谈判保证金），并将交款回单留存查验。

4、交纳谈判保证金账户信息：

单位名称：泉州济钢高科技有限公司

开户行：中国工商银行泉州市泉港支行

账 号：1408011209601047497

行 号：103451013618

5、在递交谈判文件时，携带谈判保证金交款回单原件及复印件，以备查验。

**九、谈判报价**

1、报价：

采购报价单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **规格型号及配置要求** | **单位** | **数量** | **单 价 （元）** | **总价 .（元）** |
| TD提升机 | TD皮带提升机\*10.55m 壳体板材厚度：3mm 白色塑料斗厚度：6mm 白色皮带：8mm 白色皮带宽度：300mm 304不锈钢出料口垫板 304不锈钢螺丝螺母 物料:石英砂 输送量:10m/h 电机:5.5kw 减速机：:ZQ350  配套电控箱：1台 | 台 | 1 |  |  |
| 脉冲布袋除尘器 | 普通布袋除尘器 数量：80条 板材厚度：3mm 布袋尺寸：133\*2000mm 风机和电控：7.5KW 外形尺寸：1500\*1800\*4300mm | 台 | 1 |  |  |
| 含13%增值税含到厂运费共计： | | | 元 （大写： 元整） | | |

2、报价币种：人民币。

3、报价含13%专用增值税价格。

**十、谈判文件的递交**

1、谈判文件提交截止时间：谈判开始前前送达到泉州济钢高科技有限公司办公楼一楼谈判室（北京时间）。

2、谈判时间：**2025年8月14日上午9：30分**

3、逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照竞争性谈判文件要求密封的谈判文件，谈判人将予以拒收。

**十一、资格审查**

资格后审，不接受联合体。

**十二、安全要求**

参加谈判的人员在泉州济钢高科技有限公司的一切活动,必须遵守泉州济钢高科技有限公司的安全规定。需要现场踏勘时,必须遵守安全管理规定,服从现场人员指挥。

**十三、质保要求：**整机质保1年（易损件除外），需方留取合同金额的5%为质保金，质保期满无异议后无息支付。

**十四、公告中的内容和要求以最终的谈判文件为准。**

**十五、联系方式**

1、谈判联系人：郑女士，联系电话：83719629 15098838165

2、业务(技术)联系人：王先生， 联系电话18159518062

泉州济钢高科技有限公司

2025年8月 11 日