山东济钢气体有限公司
生产管道保温材料脱落整改项目询比价公告
[bookmark: _GoBack]招标编号：1075260714001
一、项目名称：济钢气体生产管道保温材料脱落整改项目
二、项目地点：山东济钢气体有限公司院内
三、施工范围：详见工程量清单
四、资格要求：
1.在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业单位。
2.资质要求：承包商需具有防水防腐保温工程专业承包二级（乙级）及以上安全生产许可证。
3.承包商在人员、设备、资金等方面具有相应的技术能力和良好的财务能力。施工人员应具有防腐保温工职业培训合格证、特种作业操作证（高处作业）；企业具有良好的银行资信和商业信誉及健全的财务会计制度，没有处于被责令停业、资产被重组、接管、冻结及破产状态。
4.2025年1月1日至今，类似项目业绩至少1份（以合同签订时间为准）。
5.本项目不接受联合体投标。
6.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，或同一母公司的子公司，不能同时参加投标。
7.发包人不统一组织踏勘现场。
五、报价及结算：（单位：元）

	
	项目名称
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	液氮管道
	255m2
	
	
	

	2
	液氧管道
	117m2
	
	
	

	3
	液氩管道
	148m2
	
	
	

	4
	循环水管道
	28.4m2
	
	
	

	合计
	含税（     ）

	注：以上为固定综合单价合同，具体工程量以实际结算量为准。结算价格不超合同额。
工期：15日历天。

	付款方式：维修完毕验收合格后开具发票，招标人收到发票后60日内付款，方式：银行电汇或承兑汇票。

	公司名称：（此处盖章）

	日期：    年  月   日


6、 施工要求：
1.本项目为在原有管道保温的基础上，进行保温层外壳保护性施工。
2.管道保温外壳全部采用铝皮保护，弯头、三通等处也要采用铝皮多节嵌套外壳保护，铝皮厚度≧0.5mm。
3.管道保温层损坏的部分，在本次施工中进行补充恢复处理。
4.施工完毕后，需要对管道介质及流向按照国标进行粘贴、喷涂。
5.本工程项目质保期为3年。
七、公告和报名：
1.报名方式：线上报名方式。通过登录济钢集团阳光购销平台网上报名，系统网址：bidding.jigang.com.cn   
2.公告和报名时间：2026年7月15日-2026年7月21日（北京时间）。 
八、文件的递交：
1.响应文件于开标截止时间前上传。截止时间为2026年7月22日9时00分。
2.报价时需同时提交以下资料：法定代表人授权书、营业执照副本，企业简介、业绩证明等，上述材料复印件应加盖单位公章。
3.招标联系人：何双增，电话：15666965290。技术负责人：刘传辉：13065066189.
九、评标：
1.评标时间：2026年7月22日9时00分
2.评标地点：山东济钢气体有限公司办公楼二楼会议室。
十、其他：
报名及投标人员在山东济钢气体有限公司的一切活动必须遵守气体公司的安全规定。现场技术交底及现场施工必须遵守现场安全管理规定，服从现场指挥。

                            
山东济钢气体有限公司
2026年7月14日       
               
