济南卫星绝热型黑片热流计采购
询比价公告

1、 询比价编号：1295260720001 
2、 询比价名称：济南卫星绝热型黑片热流计采购
3、 询比价内容：
30个绝热型黑片热流计，具体要求如下：
1. 参数要求：
1 热敏片：要求其发射率 0.88±0.02；吸收率 0.94±0.02；
2 热电偶：要求直径不大于 0.2mm 的铜-康铜热电偶；
3 多层隔热组件：具体参数参照：Q/371482WHKJ 008-2022 航天多层隔热组件；
4 补偿片：要求表面喷特质黑漆，其发射率 0.88±0.02；吸收率 0.94±0.02表面喷特质黑漆；
5 性能：要求热流密度测量范围为 50W/㎡-2100W/㎡。 
6 当热流计敏感片与热流计所在产品表面温差的绝对值不大于 35℃且热流密度不小于 50W/㎡时，稳态热流密度测量误差不大于 5%。
2. 供货时间：
    根据需求方要求，预计7月底前到货。
四、资格要求：
1、在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；具有独立承担民事责任能力；
2、具有良好的企业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同必需的设备、专业技术、资质能力；
4、依法缴纳税收；
5、在经营活动中没有违法记录；
6、需要提供的相关资质文件：加盖公章的营业执照扫及资质文件扫描件；
7、如有单位资料造假，一经发现，立即在网上公示，并永久取消投标资格；
五、公告及报名时间：
1.公告时间：2026年7月20日～2026年7月22日（北京时间）。 
     2.请有意向报名的单位在公告截止前将报名表（见附见1）发送至邮箱61924890@qq.com。
六、询比价文件售价：无。
七、报价文件的递交：
1、报价文件递交的截止时间：2026年7月23日14时00分前。
2、递交方式:请在报价文件递交截止日前将资质证明材料及报价单（见附件）发送至邮箱61924890@qq.com或邮寄至山东省济南市历城区飞跃大道24号 济南卫星总装基地 6A办公楼。
3、逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照询比价文件要求的，询比价人将予以拒收。
八、联系方式：
1、询比价联系人：孙女士，联系电话：15665717190；
2、 业务（技术）联系人：梁先生，联系电话：17685455970；

济南卫星产业发展集团有限公司              
                  2026年7月20日
附件1：
报名表

	报名单位
	

	项目名称
	济南卫星绝热型黑片热流计采购

	项目编号
	1295260720001 

	联系人
	
	联系电话
	

	电子邮件
	



报名单位（盖公章）：
联系人：
电  话:  
地  址：
            时  间： 2026年7月   日
附件2：
报价单

	[bookmark: _GoBack]项目名称及编号 
	济南卫星绝热型黑片热流计采购（编号: 1295260720001 )

	报价
（含税）
	大写：                    元人民币
小写：                    元人民币
其中，税率： 13 %（增值税专用发票），报价含税含运费等所有费用。

	付款
方式
	本项目产品交付，通过验收并签署验收合格单后，供应方提供全额增值税专用发票（税率13%）一个月内，采购人支付全部金额的95%，其余5%作为质保金，质保期满且无质量问题，一个月内采购人无息支付剩余款项。
结算方式：银行承兑或银行转账。

	交付
方式
	实物交付。

	交付
地点
	济南卫星总装基地

	交付
时间
	根据需求方要求，预计7月底前到货。

	其他售后承诺：
自产品验收合格之日起质保1年。


报价单位（盖公章）：
联系人：
电  话:  
地  址：
            时  间： 2026年7月   日
分项报价表

	序号
	名称
	参数要求
	单位
	数量
	单价
	总价

	1
	绝热型黑片热流计
	①热敏片：要求其发射率 0.88±0.02；吸收率 0.94±0.02；
②热电偶：要求直径不大于 0.2mm 的铜-康铜热电偶；
③多层隔热组件：具体参数参照：Q/371482WHKJ 008-2022 航天多层隔热组件；
④补偿片：要求表面喷特质黑漆，其发射率 0.88±0.02；吸收率 0.94±0.02表面喷特质黑漆；
⑤性能：要求热流密度测量范围为 50W/㎡-2100W/㎡。 
⑥当热流计敏感片与热流计所在产品表面温差的绝对值不大于 35℃且热流密度不小于 50W/㎡时，稳态热流密度测量误差不大于 5%。
	个
	30
	
	

	报价含增值税13%,含运费






报价单位（盖公章）：
联系人：
电  话:  
地  址：
            时  间： 2026年7月   日
