
济钢航空航天零部件表面处理中心“绿岛”项目
安全设施“三同时”技术服务采购竞争性谈判公告
一、项目名称

济钢航空航天零部件表面处理中心“绿岛”项目安全设施“三同时”技术服务。
项目简介

为进一步补强济钢集团在航空航天领域的产业链布局，加速构建面向航空航天产品的核心配套能力，山东济钢绿色建筑产业有限公司（以下简称“济钢绿建”）拟建设济钢航空航天零部件表面处理中心“绿岛”项目。项目拟投资约4000万元。
本项目选址山东省济南市商河县经济开发区科源街88号济南绿色循环经济产业园，项目一步计划租赁园区标准化厂房，新建航空阳极氧化、化学氧化、磷酸氟化柔性组合线，主槽尺寸1200*800*800mm，配备铝合金/钛铌合金硫酸阳极氧化、化学氧化、阿洛丁、钛铌合金磷酸氟化工艺，预计2026年10月投产。
项目二步计划租赁园区定制化新建厂房，规划建设航天铝合金阳极氧化、化铣柔性组合线（主槽尺寸暂定6000*2000*3500mm），预计2027年8月投产。
三、服务内容

1.完成《安全生产条件与设施综合分析报告》、《安全设施设计专篇》等文件的编制工作，并组织相关专家论证且顺利通过安全条件审查、安全设施设计评审。

2.完成《生产安全事故应急预案》编制、评审，协助完成相关制度与规程的编制。

3.本项目分为一步、二步，服务内容根据项目实施进度分步完成《安全设施竣工验收报告》及相关手续。
4.书面报告必须符合现行国家、地方相关法律法规、规范和行业标准等。

四、服务要求

依据现行法律法规、规范等要求，基于《安全评价通则》、《涂装工程安全评价导则》等相关标准，对表面处理工艺技术、安全防护、危险有害因素辨识、风险评估、工程与管理对策、应急预案等合规性审查评价。五、工期要求

1.自合同签订之日起30日历天内，完成《安全生产条件与设施综合分析报告》、《安全设施设计专篇》等文件的编制工作，且顺利通过安全条件审查、安全设施设计评审。

2.建设项目试生产期间，完成《生产安全事故应急预案》编制、评审，协助完成相关制度与规程的编制。
3.建设项目试生产期间，完成《安全设施竣工验收报告》及相关手续工作。

4.本项目分为一步、二步，服务内容根据项目实施进度分步评审验收。

六、资格要求

1.投标人必须具有有效营业执照和独立法人资格,有供应能力的国内企业或在国内注册的外国独资或中外合资、合作企业，注册资金500万元及以上，投标人应遵守有关的中国法律和规章条例。

2.投标人应具备国家认可的‌安全评价机构资质。

3.投标方委托的本项目技术负责人需具备高级职称及5年以上相关经验，安全评价人员需持有注册安全工程师或安全评价师资格证书。

4.投标方委托的本项目技术负责人及安全评价人员须为本单位正式员工。
5.投标人应具备良好的资金实力和财务状况，经营状况良好，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管或冻结。

6.投标人在投标时须单独提供项目实施团队完整名单和成员简历，并保证在项目实施期间不得随意变更实施团队成员（增加成员除外），提供书面承诺函。

7.投标人具有良好的银行资信和商业信誉，提供开标前六个月内银行开具的资信证明；没有在“国家企业信用信息公示系统”网站或各级信用信息共享平台被列为失信企业名单或经营异常名录，提供信用中国网站信用记录截屏。

8.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，或同一母公司的子公司，不能同时参加投标。

9.投标人及其法定代表人自投标截止日起向前24个月内无行贿犯罪记录。
10.业绩要求:投标人近3年（以合同签订时间为准）开展本项目类似行业安全评价服务工作成功案例不低于2项。
七、谈判文件

采购人接到供应商回复的确认通知后，3个工作日内将竞争性谈判文件发送至拟谈判人指定电子邮箱。

八、谈判保证金

本次无需缴纳谈判保证金。
九、响应文件的递交
响应文件电子版在谈判前一天发送至发包人指定邮箱15692311122@163.com。纸质版在谈判结束后递交，地点为：山东省济南市历城区郭店街道工业北路8818 号济南鲁新新型建材股份有限公司办公楼二楼会议室。

十、竞争性谈判时间地点

时间：2026年7月31日9时00分（北京时间）。

地点：山东省济南市历城区郭店街道工业北路8818 号济南鲁新新型建材股份有限公司办公楼二楼会议室。
十一、联系方式

1.谈判联系人：刘经理，联系电话：15692311122。
2.业务联系人：黄经理，联系电话：15275415253。
十二、采购内容和其他要求以最终的谈判文件为准。
                       山东济钢绿色建筑产业有限公司
                                       2026年7月24日
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