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熔剂石灰岩矿伴生泥土高效分离及资源综合利用技术创新项目设备基础和附属设施建设
一、竞争性谈判编号：1253260824001
二、竞争性谈判名称：
熔剂石灰岩矿伴生泥土高效分离及资源综合利用技术创新项目设备基础和附属设施建设
三、概况与标的范围
1.施工地点：济南市章丘区埠村街道办济南鲍德冶金石灰石有限公司翟家庄矿区
2.工期：截至2026年9月20日
3.标的范围：此次竞争性谈判采购范围为公司指定的作业地点。（详见附件）
4.施工地点：济南市章丘区埠村街道办济南鲍德冶金石灰石有限公司翟家庄矿区
四、资质要求：
1.依法成立，具有法人资格和一般纳税人资格；且具有建筑工程施工总承包三级及以上资质的施工企业；
2.特种行业必须取得国家相关部门颁发的许可证书；
3.具有良好的企业信誉和健全的财务会计制度；
4.具有履行合同必需的设备、专业技术、资质能力；
5.有依法缴纳税收和社会保障金的良好纪录；
6.在经营活动中没有违法记录；
7.如有单位资料造假，一经发现，立即在网上公示，并永久取消投标资格。
五、公告及报名时间 
1.报名方式：登录www.jigang.com.cn—济钢集团有限公司阳光购销平台或 bidding.jigang.com.cn (网上报名)；使用指南可在网站首页“帮助中心”下载。
2.公告和报名时间：2026年8月22日至8月25日
[bookmark: _GoBack]3.踏勘现场：不统一组织踏勘现场，有需求者可联系业务（技术）联系人
六、竞争性谈判文件：
1.谈判时间：2026年8月26日上午8时30分
2.获取方式：缴纳参与保证金后，登录www.jigang.com.cn—济钢集团有限公司阳光购销平台或 bidding.jigang.com.cn (网上报名)；使用指南可在网站首页“帮助中心”下载。不提供纸质版。
3.售价：谈判文件免费。
七、参与保证金：人民币壹仟元整；
1.参与保证金最后缴纳日期：2026年8月25日下午17时。逾期缴纳的，参与将被拒绝。
2.参与保证金应从参与人银行基本账户内转出或汇出，为方便退还不出具收据。交款注明招标编号及款项性质（参与保证金）。
3.缴纳参与保证金账户信息：
名  称：济南鲍德冶金石灰石有限公司
开户行：中国农业银行股份有限公司济南埠村支行
账  号：15137301040002766
行  号：103451013618
4.参与保证金在合同签订后20日内原账户无息退还。
5.在递交参与文件时，携带参与保证金交款回单，以备查验。
八、参与文件的递交
1.参与文件递交的截止时间2026年8月26日谈判时自带。
2.逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照竞争性谈判文件要求密封的参与文件，招标人将予以拒收。
九、资格审查方式
资格后审；竞争性谈判会议开始后，竞争性谈判委员会对参与单位的资质文件进行评审。评审合格的进入下一阶段评审；评审不合格的作废处理，参与文件将被退回。
十、发布公告的媒介
本次谈判公告在济钢集团阳光采购与管理信息平台上发布。
十一、联系方式及谈判时间
1.联系人：郑工，联系电话：83719629   15098838165；
2.业务（技术）联系人：路工，联系电话： 15106913691
谈判时间2026年8月26日上午8：30时，如有变化另行电话通知，地点为济南鲍德冶金石灰石有限公司一楼东会议室。
十二、谈判内容和其他要求以最终的谈判文件为准。
济南鲍德冶金石灰石有限公司
2026年8月22日 













附件：
	熔剂石灰岩矿伴生泥土高效分离及资源综合利用技术创新项目设备基础和附属设施建设工程量清单

	工程名称：建筑工程
	标段：
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	序号
	项目编码
	项目名称
项目特征
	计量单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：暂估价

	
	
	厂房周围治理改造
	
	
	
	
	

	1
	041203003001
	花坛砖挡墙
1.240厚砌MU10
2.砖品种、规格、强度等级:MU10
3.砂浆强度等级、配合比:M7.5砂浆
	m3
	4.8
	
	
	

	2
	040308001001
	水泥砂浆抹面
1.名称：水泥砂浆找平层
2.做法：20厚1：2.5水泥砂浆
3.其他：详见图集L13J2（2/C5），做法满足图集及相关规范要求
4.转角处做法综合考虑
	m2
	52
	
	
	

	3
	01B001
	开门洞
1.人工拆除钢筋混凝土墙400mm
2.上部拆除压型彩钢板
3.垃圾外运
	个
	2
	
	
	

	4
	010802004001
	防盗门
1.钢质防盗门安装
2.尺寸：0.9*2.1
	樘
	1
	
	
	

	5
	040202011001
	碎石垫层回填
1。碎石垫层200mm厚
2.压实系数≥0.94
	m2
	50.4
	
	
	

	6
	011101003001
	细石混凝土楼地面
1.C30混凝土100mm厚
2.随打随抹找坡＞3%
	m2
	50.4
	
	
	

	7
	010403003001
	加高毛石挡墙
1.加高毛石挡墙
2.M7.5水泥砂浆
3.厚度500mm厚
4.双面勾缝
	m3
	3
	
	
	

	8
	040303016001
	混凝土挡墙压顶
1.C30混凝土压顶150mm厚
2.3根12mm钢筋通长布置
3.模版支撑综合考虑
	m3
	0.9
	
	
	

	9
	011503001001
	金属扶手、栏杆、栏板
	m
	14
	
	
	

	10
	010402001001
	控制室、休息室砌块墙
1.M5砌休息室墙
2.墙厚240mm
3.措施费综合考虑
	m3
	8.61
	
	
	

	11
	040308001002
	水泥砂浆抹面
1.名称：水泥砂浆找平层
2.做法：20厚1：2.5水泥砂浆
3.其他：详见图集L13J2（2/C5），做法满足图集及相关规范要求
4.转角处做法综合考虑
	m2
	80
	
	
	

	12
	010802004002
	防盗门
1.钢质防盗门安装
2.尺寸：0.9*2.1
	樘
	1
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	分部分项工程量清单与计价表

	工程名称：建筑工程
	标段：
	第 2 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
项目特征
	计量单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：暂估价

	13
	010807001001
	金属（塑钢、断桥）窗
1塑钢推拉窗制作安装
2.尺寸：1.5*1.5
	m2
	2.25
	
	
	

	14
	010901002001
	型材屋面
1.100mm厚岩棉夹芯板屋面
2.角钢或槽钢檩条按规范布置
	m2
	38.25
	
	
	

	15
	011406003001
	满刮腻子刷大白
1.清理墙面
2.满刮腻子2遍
3.措施费综合考虑
	m2
	80
	
	
	

	16
	050402002001
	休息室地面
1.C20混凝土垫层150mm厚
2.随打随抹
	m2
	32
	
	
	

	17
	011702026001
	配电柜基础及电缆沟
1.拆除混凝土地面300mm厚
2.砌抹基础及沟
3.配电柜基础：0.8*1.2
4.电缆沟：0.5*0.8*0.5
	个
	1
	
	
	

	18
	030701007001
	挡水坡
1.门口挡水坡8m
2.混凝土挡水坡
	个
	1
	
	
	

	1
	010101004001
	挖基坑土方及清理厂房内垃圾
1.土壤类别:综合考虑（包括混凝土路面拆除）
2.挖土深度:2m以内
3.挖掘方式:综合考虑
4.弃土:装车短驳1km以内
	m3
	132.6
	
	
	

	2
	010103001001
	拆除毛石墙及钢筋混凝土基础
1.毛石墙拆除                           2.垃圾外运3
	m3
	12.36
	
	
	

	3
	010103002001
	余方弃置
1.废弃料品种:需要外运的土方
2.运距:2km以内
3.运输机械:自卸汽车
	m3
	132.6
	
	
	

	4
	010501004002
	满堂基础
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
3.部位:基础
4.模板及措施费综合考虑
	m3
	52.3
	
	
	

	
	010501001001
	1.C20现浇混凝土垫层
2.厚度：100mm
3.模板、支撑及其他
措施费综合考虑
	m3
	7.04
	
	
	

	5
	010516002001
	预埋铁件
1.钢材种类:Q235B
2.规格:综合考虑
3.措施费综合考虑
	t
	0.93103
	
	
	

	6
	010515001001
	现浇构件钢筋
1.钢筋种类:HRB400E
2.钢筋规格:≤18，Ⅲ级钢
3.措施费综合考虑
	t
	1.8610266
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  参与单位（盖章）：                     
联系人：                         电话：                    
日期：2026年  月  日
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