日照济钢金属科技有限公司低压GGD3配电柜及配套设施采购项目竞争性谈判公告

一、项目名称：日照济钢金属科技有限公司低压GGD3配电柜及配套设施采购项目。(编号：1113260826001）

二、项目内容：采购2套低压GGD3配电柜及配套设施，并提供安装及现场调试，与现有配电系统实现无缝兼容、稳定运行。
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	GGD3配电柜柜体
	800*800*2200mm
	台
	2
	色标RAL7032，标准工业低压柜体，含柜门锁、铰链、散热、安装横梁

	2
	柜内隔离开关
	2000A
	台
	2
	低压隔离开关，配电回路隔离、断电检修保护

	3
	断路器
	1000A
	台
	2
	塑壳断路器，过载、短路保护

	4
	断路器
	630A
	台
	4
	塑壳断路器，过载、短路保护

	5


	柜体面板电流表
	42L6
	块
	6
	适配回路电流监测，精准显示运行电流

	
	电流互感器
	变比1000/5
	套
	6
	匹配面板电流表

	6
	铜排
	120*10mm
	米
	14
	长度为预估，根据实际使用数量结算

	
	
	100*10mm
	米
	18
	长度为预估，根据实际使用数量结算

	
	
	80*8mm
	米
	5
	长度为预估，根据实际使用数量结算

	7
	三相四线智能电度表
	林洋品牌
	台
	6
	0.5S级精度，1.5(6)A，支持远程抄表、数据远程传输统计

	
	电流互感器
	变比1000/5
	套
	18
	匹配智能电度表，高精度电流采集

	8
	安装调试及辅材
	
	项
	1
	安装调试及辅材

	备注：包含运输、安装调试、相关附件及售后服务等全部内容。


三、资格要求

1.依法成立，在中国境内注册的独立法人。

2.经营范围包含配电设备相关生产或销售内容，具备相应的经营许可资质。

3.具有履行合同必需的设备、人员、资金、服务等方面具有相应的能力

4.企业信誉良好，自2023年以来未发生过违约或被业主解除合同或诉讼事件。承揽人未被列入失信被执行人名单。

5.不接受联合体谈判。

6.所有资质文件只接受济钢集团有限公司阳光购销平台中注册的电子文档，电子文档格式为JPG；响应文件为合并后的PDF格式。

7. 如有单位资料造假，一经发现，立即在网上公示，并永久取消投标资格。

8.采购人不统一组织现场踏勘，谈判方需根据各自报名情况自行进行现场踏勘，核对现有配电系统参数，踏勘产生的所有费用自行承担，未踏勘现场导致后续方案不兼容的责任由成交供应商全部承担。踏勘地点为山东省日照市东港区涛雒镇大草坡村日照济钢金属科技有限公司，具体可咨询业务联系人。谈判方报名后视为自行完成了现场踏勘，即表明已充分了解备件规格型号及作业环境等一切情况，中标后不得以不了解情况为由向采购人提出其他不合理要求。
四、公告和报名

1.报名方式：登录www.jigang.com.cn-济钢集团有限公司阳光购销平台或bidding.jigang.com.cn网上报名。使用指南可在网站首页“帮助中心”下载。

2.公告和报名时间：2026年8月26日～2026年9月1日17时00分（北京时间）。

五、文件获取
1.获取：报名成功，经采购人确认后可下载竞争性谈判文件。2.售价：免费。

六、谈判保证金：本次采购活动不收取谈判保证金。

七、响应文件的递交
1.响应文件递交的截止时间（报价截止时间）为2026年9月2日14时00 分。

2.报价方式：网上初始报价，现场进行两次报价。逾期未报价的或者不按照竞争性谈判文件要求递交的响应文件，采购人将予以拒收。

八、谈判时间、地点及方式

1.时间：2026年9月2日14时00分（北京时间）。

2.地点及方式：以腾讯会议形式开展谈判活动，请各投标单位提前下载“腾讯会议”app软件，在谈判时间接受采购人邀请进入会场答疑。

九、联系方式

1.谈判联系人：陈女士，联系电话：0531-88860106。

2.业务联系人：刘先生，联系电话：18363334237。

3.纪委监督：董女士，联系电话：0531-88860179；

            邹女士，联系电话：0531-88860126。

十一、采购内容和其他要求以最终的竞争性谈判文件为准。

                          日照济钢金属科技有限公司

                                2026年8月
