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二、竞争性谈判名称：济南鲍德冶金石灰石有限公司熔剂石灰石 30‑50mm 粒级产品产率提升技术创新项目用带式输送机及皮带机通廊采购
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三、竞争性谈判内容：
[bookmark: _Hlk187215550]1.采购4台TD75型带式输送机，设备执行GBT10595-2017 带式输送机、GB14784-2013带式输送机安全规范、带式输送机工程技术标准等标准，清单明细如下：
第1条 TD75型带式输送机 B800×35m（外置电机包胶电动滚筒22kW）
	序号
	单项名称
	单位
	数量
	备注

	1
	EP200环形带B800*5（6.0+1.5）
	米
	75
	国标

	2
	外置电机包胶电动滚筒650*800  22kw 带速1.6m/s /行星/
	套
	1
	华力/皖南/西安西玛 等一线品牌 二级能效以上国标 注油 

	3
	尾部滚筒400
	个
	1
	国标

	4
	上托辊组B800
	套
	35
	标准

	5
	下托辊组B800
	套
	14
	标准

	6
	机架B800
	米
	35
	16槽钢

	7
	输送机支腿
	条
	7
	16槽钢

	8
	上调心支架组
	套
	7
	配套

	9
	拉绳开关
	套
	2
	加钢丝绳70米

	10
	钢丝绳吊耳
	个
	35
	

	11
	头部清扫器B800
	套
	1
	聚氨酯

	12
	机头机尾防护罩
	套
	2
	聚氨酯

	13
	皮带通廊及检修平台
	项
	1
	随机长配套，含扶手栏杆及防滑走道板

	14
	胶带机防尘护罩
	米
	35
	


第2条 TD75型带式输送机 B800×12m（外置电机包胶电动滚筒11kW）
	序号
	单项名称
	单位
	数量
	备注

	1
	EP200环形带B800*5（6.0+1.5）
	米
	29
	国标

	2
	外置电机包胶电动滚筒500*800*  11kw 带速1.6m/s /行星/
	套
	1
	华力/皖南/西安西玛 等一线品牌 二级能效以上 国标 注油 

	3
	尾部滚筒400
	个
	1
	国标

	4
	上托辊组B800
	套
	12
	标准

	5
	下托辊组B800
	套
	5
	标准

	6
	机架B800
	米
	12
	16槽钢

	7
	输送机支腿
	条
	3
	16槽钢

	8
	上调心支架组
	套
	3
	配套

	9
	拉绳开关
	套
	2
	加钢丝绳24米

	10
	钢丝绳吊耳
	个
	12
	

	11
	头部清扫器B800
	套
	1
	聚氨酯

	12
	机头机尾防护罩
	套
	2
	聚氨酯

	13
	皮带通廊及检修平台
	项
	1
	随机长配套，含扶手栏杆及防滑走道板

	14
	胶带机防尘护罩
	米
	12
	



第3条 TD75型带式输送机 B650×13m（外置电机包胶电动滚筒11kW）
	序号
	单项名称
	单位
	数量
	备注

	1
	EP200环形带B650*5（6.0+1.5）
	米
	31
	国标

	2
	外置电机包胶电动滚筒500*650*11kw 带速1.6m/s /行星/
	套
	1
	华力/皖南/西安西玛 等一线品牌 二级能效以上 国标 注油 

	3
	尾部滚筒320
	个
	1
	国标

	4
	上托辊组B650
	套
	13
	标准

	5
	下托辊组B650
	套
	6
	标准

	6
	机架B650
	米
	13
	12槽钢

	7
	输送机支腿
	条
	3
	12槽钢

	8
	上调心支架组
	套
	3
	配套

	9
	拉绳开关
	套
	2
	加钢丝绳26米

	10
	钢丝绳吊耳
	个
	13
	

	11
	头部清扫器B650
	套
	1
	聚氨酯

	12
	机头机尾防护罩
	套
	2
	聚氨酯

	13
	皮带通廊及检修平台
	项
	1
	随机长配套，含扶手栏杆及防滑走道板

	14
	胶带机防尘护罩
	米
	13
	




第4条 TD75型带式输送机 B650×20m（外置电机包胶电动滚筒15kW）
	序号
	单项名称
	单位
	数量
	备注

	1
	EP200环形带B650*5（6.0+1.5）
	米
	45
	国标

	2
	外置电机包胶电动滚筒500*650*15kw*15kw带速1.6m/s /行星/
	套
	1
	华力/皖南/西安西玛 等一线品牌 二级能效以上 国标 注油    带速1.6m/s

	3
	尾部滚筒320
	个
	1
	国标

	4
	上托辊组B650
	套
	20
	标准

	5
	下托辊组B650
	套
	8
	标准

	6
	机架B650
	米
	20
	12槽钢

	7
	输送机支腿
	条
	4
	12槽钢

	8
	上调心支架组
	套
	4
	配套

	9
	拉绳开关
	套
	2
	加钢丝绳40米

	10
	钢丝绳吊耳
	个
	20
	

	11
	头部清扫器B650
	套
	1
	聚氨酯

	12
	机头机尾防护罩
	套
	2
	聚氨酯

	13
	皮带通廊及检修平台
	项
	1
	随机长配套，含扶手栏杆及防滑走道板

	14
	胶带机防尘护罩
	米
	20
	


2.货款支付方式：付款方式为银行现汇或银行承兑汇票。
3.供货期7日历天。
四、投标人资格要求
1.投标人应是在中华人民共和国依法注册的独立法人，必须具有独立订立并履行合同的能力；
2.投标人应具有带式输送机的设计、制造、质量控制、经营管理等方面的相应的资格和能力。
3.财务状况良好，提供近3年（自2023至2025年）财务状况表，有依法缴纳税收和社会保障金的良好纪录；具有良好的企业信誉、健全的财务会计制度和履行本项目的财务能力。
4.企业信誉良好，过去五年中未发生过违约或被业主解除合同或诉讼事件。投标人未被列入失信被执行人名单；
5. 自2023年9月1日以来有与投标相同或类似货物的销售业绩，提供合同原件或复印件并盖公章。
6.公司实力强，设备质量可靠，有完善的售前、售后队伍，提供在山东地区的售后服务机构及人员配置情况的说明。
7.投标人须遵守中华人民共和国有关法律、法规，无重大违法违约行为。通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单查询截屏记录。
8.具有履行合同必需的设备、专业技术、资质能力（提供营业执照副本。
9.本次竞争性谈判不接受联合体投标。
五、公告及报名时间
1、报名方式：通过登录济钢集团阳光购销平台网上报名(不接受线下报名)，网上系统网址：bidding.jigang.com.cn。
2.公告和报名时间：2026年9月 14 日～2026年9月 17 日（北京时间）。
3.开标时间：2026年9月 18  日，上午9时30分。现场开标
六.竞争性谈判文件
1.获取：凡有意参加的潜在投标人，在公告期内登陆：bidding.jigang.com.cn注册用户成功后，须修改初始密码，重新登录后报名。报名成功后即可下载竞争性谈判文件； 
2.售价：竞争性谈判文件免费。
七、踏勘现场
不统一组织踏勘现场。投标人人请于2026年9月14 日～2026年9月 17 日8:30-16:30与技术咨询人联系踏勘现场，了解招标人的实际需求。
现场技术咨询人：徐先生，手机：18866888316。踏勘现场前须对技术文件要求的内容及现场进行提前了解并充分沟通。
八、投标保证金：1000（大写：人民币壹仟元整）
1.投标保证金最后缴纳日期：2026年9月17日下午17：00时，逾期缴纳的，投标将被拒绝。
2.投标保证金应从投标人银行基本账户内转出或汇出，为方便退还不出具收据。交款注明竞争性谈判编号及款项性质（投标保证金），并将回单及时上传至系统内同时以微信方式转发到15098838165微信上。
3.缴纳投标保证金账户信息：
   名  称：济南鲍德冶金石灰石有限公司
   开户行：中国农业银行股份有限公司济南埠村支行
   账  号：15137301040002766
开户行行号：103451013739
4.投标保证金在合同签订后30日内原账户无息退还。
5、在递交投标文件时，携带投标保证金交款回单，以备查验。
八、投标文件的递交
1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2026年9  月 18日上午9时30分前，地点为济南鲍德冶金石灰石有限公司一楼东会议室。
2.逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照竞争性谈判文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。
九、资格审查方式
资格后审;开标后，评标委员会对投标单位的资质文件进行评审。评审合格的进入下一阶段评审；评审不合格的按废标处理，标书费不退。
十、联系方式
1、竞争性谈判联系人：郑女士，联系电话：0531-83719629  15098838165。
2. 技术咨询人：徐永全，联系电话：18866888316。
十一、公告中的竞争性谈判内容和竞争性谈判其他要求以最终的竞争性谈判文件为准。


