熔剂石灰石 30‑50mm 粒级产品 
产率提升技术创新项目基础施工
竞争性谈判文件
(谈判编号：1253260916002 )





招标人：济南鲍德冶金石灰石有限公司
     2026年9 月
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[bookmark: _GoBack]一、竞争性谈判编号：1253260916002
二、竞争性谈判名称：
熔剂石灰石30-50mm粒级产品产率提升技术创新项目基础施工
三、概况与标的范围
1.施工地点：济南市章丘区埠村街道办济南鲍德冶金石灰石有限公司翟家庄矿区
2.工期：截至2026年9月30日
3.标的范围：此次竞争性谈判采购范围为公司指定的作业地点。（详见附件）
4.施工地点：济南市章丘区埠村街道办济南鲍德冶金石灰石有限公司翟家庄矿区
四、资质要求：
1.依法成立，具有法人资格和一般纳税人资格；且具有建筑工程施工总承包三级及以上资质的施工企业；
2.特种行业必须取得国家相关部门颁发的许可证书；
3.具有良好的企业信誉和健全的财务会计制度；
4.具有履行合同必需的设备、专业技术、资质能力；
5.有依法缴纳税收和社会保障金的良好纪录；
6.在经营活动中没有违法记录；
7.如有单位资料造假，一经发现，立即在网上公示，并永久取消投标资格。
五、公告及报名时间 
1.报名方式：电话、微信报名
2.公告和报名时间：2026年9 月16 日至 9月19 日
3.踏勘现场：不统一组织踏勘现场，有意向者可联系业务（技术）联系人
六、竞争性谈判文件：
1.谈判时间：2026年9 月20 日上午 8时30分
2.获取方式：缴纳参与保证金后，微信或邮箱获取电子版，不提供纸质版。
3.售价：谈判文件免费。
七、参与保证金：人民币壹仟元整；
1.参与保证金最后缴纳日期：2026年9 月19 日下午17 时。逾期缴纳的，参与将被拒绝。
2.参与保证金应从参与人银行基本账户内转出或汇出，为方便退还不出具收据。交款注明招标编号及款项性质（参与保证金）。
3.缴纳参与保证金账户信息：
名  称：济南鲍德冶金石灰石有限公司
开户行：中国农业银行股份有限公司济南埠村支行
账  号：15137301040002766
行  号：103451013618
4.参与保证金在合同签订后20日内原账户无息退还。
5.在递交参与文件时，携带参与保证金交款回单，以备查验。
八、参与文件的递交
1.参与文件递交的截止时间2026年 9月 20日上午8：30分谈判时自带。
2.逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照竞争性谈判文件要求密封的参与文件，招标人将予以拒收。
九、资格审查方式
资格后审；竞争性谈判会议开始后，竞争性谈判委员会对参与单位的资质文件进行评审。评审合格的进入下一阶段评审；评审不合格的作废处理，参与文件将被退回。
十、发布公告的媒介
本次谈判公告在济钢集团阳光采购与管理信息平台上发布。
十一、联系方式及谈判时间
1.联系人：郑工，联系电话：83719629   15098838165；
2.业务（技术）联系人：路工，联系电话： 15106913691
谈判时间2026年9 月 20日上午8：30时，如有变化另行电话通知，地点为济南鲍德冶金石灰石有限公司一楼东会议室。
十二、谈判内容和其他要求以最终的谈判文件为准。
济南鲍德冶金石灰石有限公司
2026年9 月16 日 



附件：
	分部分项工程量清单

	工程名称：建筑工程
	标段：溶剂石灰石30-50mm粒级产品产率提升技术创新项目基础施工
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	序号
	项目编码
	项目名称
项目特征
	计量单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	010101004001
	挖基坑土方
1.土壤类别:综合考虑（包括混凝土路面拆除）
2.挖土深度:2m以内
3.挖掘方式:综合考虑
4.弃土:装车短驳1km以内
	m3
	154
	
	

	2
	010103001001
	回填方
1.填土方式:机械回填、机械夯实
2.填方材料品种:砂石
3.土方来源:外购
4.密实度要求:压实系数≥0.94
	m3
	116
	
	

	3
	010103002001
	余方弃置
1.废弃料品种:需要外运的土方
2.运距:2km以内
3.运输机械:自卸汽车
	m3
	40
	
	

	4
	010501004002
	钢筋混凝土基础
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
3.部位:基础
4.模板及措施费综合考虑
	m3
	42
	
	

	5
	010501001001
	垫层
1.C20混凝土垫层100mm厚
2.模板及措施费综合考虑
	m3
	7.7
	
	

	6
	010516002001
	预埋螺栓
1.钢材种类:Q235B
2.规格:综合考虑
3.措施费综合考虑
	t
	0.7
	
	

	7
	010515001001
	现浇构件钢筋
1.钢筋种类:HRB400E
2.钢筋规格:≤18，Ⅲ级钢
3.措施费综合考虑
	t
	2.9
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  参与单位（盖章）：                     
联系人：                                          电话：                    
日期：2026年 月 日

